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	İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ
MUAYENE KURULUŞU BÖLÜMÜ
	

	HİZMET TALEP FORMU



	1. Firma Bilgileri

	
	
	

	Firma Ünvanı
	:
	     

	Adres
	:
	     

	Yetkili Kişi
	:
	     

	Telefon / E-posta
	:
	     

	
	:
	

	2. Lokasyon

	
	
	

	Şantiye / Fabrika adı
	:
	     

	Açık adres
	:
	     

	İrtibat kişisi
	:
	     

	
	
	

	3. Talep Edilen Muayene Türü (Müşteri tarafından işaretlenecektir.)

	

	|_|
	Periyodik Kontrol

	|_|
	Tasarım Muayenesi

	|_|
	İmalat ve Montaj Süreci Muayenesi

	|_|
	Tahribatsız Muayene (NDT)

	|_|
	Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı

	|_|
	Malzeme Değerlendirme ve Sertifikalandırma

	|_|
	PED 2014/68/AB Kapsamı

	|_|
	Diğer:      

	
	

	ÖNEMLİ NOT

	İşaretlenen hizmet türüne ilişkin teknik detayların eksiksiz değerlendirilebilmesi için ilgili EK-A Teknik Kapsam Formu’ nun işaretlenerek doldurulması gerekmektedir. Müşteri tarafından iletilmesi istenen ilave teknik bilgiler, “İlave Bilgiler” bölümünde açıkça belirtilmelidir.

	

	4. Talep Gözden Geçirme (İTK Tarafından işaretlenecektir.)

	

	· Kapsam Kontrolü
	|_|
	Uygun
	|_|
	Uygun Değil

	· Teknik Yeterlilik Değerlendirmesi
	|_|
	Uygun
	|_|
	Uygun Değil

	· Tarafsızlık ve Bağımsızlık Kontrolü
	|_|
	Uygun
	|_|
	Uygun Değil

	· İTK talep edilen muayene faaliyetini gerçekleştirebilir mi?  
	|_|
	Evet
	|_|
	Hayır

	

	5. Talebin Onaylanması (İTK Tarafından doldurulacaktır.)

	

	
	Teknik Müdür

	
	Adı Soyadı
	:
	     

	
	Tarih
	:
	     

	
	İmza
	:
	



	EK-A Teknik Kapsam Formu

	

	A.1
	Periyodik Kontrol Muayene Alanı
	Standart / Şartname

	|_|
	Atmosferik, bombeli yatay veya dikey silindirik, prizmatik, çelik veya termoplastik, açık veya kapalı tehlikeli sıvı depolama tankı
	İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

	|_|
	Atmosferik, dik, silindirik, yer üstü, çelik kaynaklı birleştirmeli, açık ya da kapalı tavanlı tehlikeli sıvı depolama tankları
	

	|_|
	Buhar Kazanı
	

	|_|
	Kalorifer/Sıcak Su Kazanı
	

	|_|
	Kızgın Yağ Kazanı
	

	|_|
	Ütü Kazanı
	

	|_|
	Buharlı Pişirme Kazanı
	

	|_|
	Boyama Kazanı
	

	|_|
	Kızgın Su Kazanı
	

	|_|
	Endüstriyel Otoklav
	

	|_|
	Buhar Jeneratörü
	

	|_|
	Hidrofor/Genleşme Tankı
	

	|_|
	Basınçlı Hava Tankı
	

	|_|
	Kriyojenik Tanklar
	

	|_|
	Yer Üstü Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
	

	|_|
	Yer Altı Sıvılaştırılmış Gaz Tankları
	

	|_|
	Boyler/Akümülasyon Tankı
	

	|_|
	Kompresör Hava Tankı
	

	|_|
	Borulama
	|_| EN 13480, 
|_| API 520, 
	|_| API 1104,
|_| API 5L

	

	A.2
	Tasarım Muayenesi
	Standart / Şartname

	|_|
	Su Borulu Kazanlar
	|_| EN 12952-3

	|_|
	Silindirik Kazanlar
	|_| EN 12953-3

	|_|
	Borulama
	|_| EN 13480, 
|_| API 520, 
	|_| API 1104, 
|_| API 5L

	|_|
	Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar
	|_| AD 2000 Merk, 
	|_| EN 13445-3

	|_|
	Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Çelikten, Kaynaklı Tüpler
	|_| EN 1442,     
|_| ISO 22991,  
|_| ISO 4706-1
	|_| EN 1442, 
|_| ISO 22991,
|_| ISO 4706-1

	

	A.3
	İmalat ve Montaj Süreci Muayenesi
	Standart / Şartname

	|_|
	Atmosferik Depolama Tankları
	|_| API 650, 
|_| API 620, 
	|_| EN 14015

	|_|
	Metal Yapılar
	|_| EN 1090-2,
	|_|AWS D1.1

	|_|
	Borulama
	|_| EN 13480, 
|_| API 520, 
	|_| API 1104, 
|_| API 5L

	|_|
	Su Borulu Kazanlar
	|_| EN 12952-5, 
	|_| EN 12952-6

	|_|
	Silindirik Kazanlar
	|_| EN 12953-4, 
	|_| EN 12953-5

	|_|
	Ateşle Temas Etmeyen Basınçlı Kaplar
	|_| AD 2000-Merk, |_| EN 13445-4
	|_| EN 13445-5

	|_|
	Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İçin Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Çelikten, Kaynaklı Tüpler
	|_| EN 1442, 
|_| ISO 22991, 
	|_| ISO 4706-1




	EK-A Teknik Kapsam Formu

	

	A.4
	Tahribatsız Muayene
	Standart / Şartname

	|_|
	Radyografik Filmlerin Değerlendirilmesi RT-FI
	|_| AD 2000 HP 5/3,
|_| EN ISO 17636,
|_| EN ISO19232,
	|_| EN ISO 5817,
|_| EN ISO 10042,

	|_| EN ISO 17635,
|_| EN 10675,

	|_| EN 12681,
|_| EN ISO 5579,


	|_|
	Sıvı PenetrantMuayenesi
	|_| AD 2000 HP 5/3,
|_| EN ISO 5817,
	|_| EN 1371-1,
|_| EN ISO 17635,
	|_| EN 10228-2,
|_| EN ISO 23277,
	|_| EN ISO 3452,


	|_|
	Manyetik Parçacık Muayenesi 
	|_| AD 2000 HP 5/3,
|_| EN 1559-2,
|_| EN ISO17635,
	|_| EN ISO 5817,
|_| EN ISO 9934,
	|_| EN 1369,
|_| EN ISO 17638,
	|_| EN 10228-1,
|_| EN ISO 23278,

	|_|
	Görsel Muayene
	|_| AD 2000 HP 5/1,
|_| EN ISO 10042,
|_| EN ISO17637
	|_| EN ISO 5817,
|_| EN ISO 6520-1,

	|_| EN 1370,
|_| EN ISO 17635,
	|_| EN 13018,
|_| EN 10163-1,

	|_|
	Ultrasonik Muayene
	|_| AD 2000 HP 5/3,
|_| EN ISO 12680-3,
|_| EN ISO 16810,
|_| EN ISO 22825,
	|_| EN ISO 5817,
|_| EN 1559-2,
|_| EN ISO 16811,
|_| EN ISO 17640,
	|_| EN ISO 10160,
|_| EN ISO 17635,
|_| EN ISO 16823,
|_| EN ISO 16809,
	|_| EN 10228-3,
|_| EN ISO 11666,
|_| EN ISO 23279,

	

	A.5
	Prosedürlerinin Değerlendirilmesi 
	Standart / Şartname

	|_|
	Kalıcı Birleştirmeler (WPQR)
	|_| EN ISO 15614-1,
|_| EN ISO 15614-7,
|_| EN ISO 15613,
|_| ASME Section IX,
	|_| EN ISO 15614-2,
|_| EN ISO 15614-8,
|_| AD 2000 HP 2/1,
	|_| EN ISO 15614-3,
|_| EN ISO 15610,
|_| API 5L,
	|_| EN ISO 15614-4,
|_| ENISO 15612,
|_| API 1104,

	

	A.6
	Malzeme Değerlendirme            ve Sertifikalandırma
	Standart / Şartname

	|_|
	Metal Malzemeler (Levhalar, Borular)
	|_| EN 10204,
|_| EN 10025,
|_| ISO 898,
	|_| EN 10216,
|_| EN 10028,
|_| EN 14399,
	|_| EN 10217,
|_| EN 10250,
|_| AD 2000 W,
	|_| EN 10219,
|_| EN 1092,
|_| EN10207,

	

	A.7
	PED 2014/68/AB Kapsamı
	Standard/Şartname/Açıklamalar

	|_|
	Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Onayı (WPQR)
	|_| 2014/68/AB Ek 1, 3.1.2

	|_|
	Modül A2: Rastgele Aralıklarla Denetlenmiş Basınçlı Ekipman Kontrolleriyle Birlikte İç Üretim Kontrolü
	|_| 2014/68/AB Ek III

	

	A.8
	İlave Bilgiler 

	     





	FR-33/Rev:03/16.01.2026
	
	

	İSTANBUL TEKNİK KONTROL EĞİTİM HİZMETLERİ ve TİC. LTD. ŞTİ.               
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