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TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG                                 
Zertifizierungstelle für ZfP-Personal


	Bay/Bayan
	

	Doğum Tarihi
	

	Yer
	
	Semt
	
	Ülke
	

	Firma/Enstitü
	

	Adres
	

	Şehir
	
	Semt
	
	Ülke
	


DIN EN ISO 9712:2022 Bölüm 7.4’e göre görme yeteneği azami şartları onaylanır:

	 FORMCHECKBOX 

	Yakın görme: 1,0

	
	Şart:Yakın görme yeteneği, Jaeger-No-1-harfleri veya Times Roman 4,5 veya aynı boyutta  işaretleri (4,5 mm yükseklikte) 30 cm den daha az olmayan bir mesafeden en az bir gözle, görme aracı kullanarak veya kullanmadan okumaya yeterli olmalıdır.


	 FORMCHECKBOX 

	Renk görme yeteneği:

	
	Şart:
Renk görme yeteneği ilgili TM metodunda kullanılacak ve işveren tarafından da belirtilen renkleri veya gri tonlar arasındaki kontrastı fark edebilecek ve ayırt edebilecek yeterlikte olmalıdır;



	 
	


Gözlük taşıması
 FORMCHECKBOX 
gerekir
 FORMCHECKBOX 
gerekmez

	
	
	

	Yer, Tarih
	
	Kaşe, İmza


Yakın görme yeteneği yıllık olarak tekrarlanmalı ve belgelendirme kuruluşuna talep halinde sunulmalıdır.

